**РГК-50-04;-05 (с декабря 2010г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 | 1 |
| 2 | Клапан предохранительный | 11-93.32.04.000 | 1 |
| 3 | Седло клапана | 11-05.1.4.01.00.000 | 1 |
| 4 | Прокладка | 11-93.32.00.020 | 1 |
| 5 | Кольцо | 11-93.32.06.002 | 2 |
| 6 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 | 1 |
| 7 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.000 | 1 |
| 8 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 | 1 |
| 9 | Кольцо 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 10 | Кольцо 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 11 | Кольцо 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 12 | Кольцо 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 13 | Кольцо 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 14 | Кольцо 025-029-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 15 | Кольцо 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 16 | Кольцо 058-063-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 17 | Кольцо 065-070-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 |
| 18 | Кольцо 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 |
| 19 | Кольцо120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 20 | Кольцо силиконовое | SL 70 63×69х3.55 | 1 |
| 21 | Кольцо | F01 63×69(1×45)×9.5 Ecotal (разрезное 45°) | 2 |