**Ремкомплект для регулятора РГК-50 (с декабря 2010 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Наименование | Обозначение | Нормативный документ | штук  на изделие | | | | |
| РГК-50-00  РГК-50-01 | РГК-50-02  РГК-50-03 | | РГК-50-04  РГК-50-05 | |
| 1 | Кольцо | 018-022-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | | | | |
| 2 | Кольцо | 120-125-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 3 | | | | |
| 3 | Мембрана | 11-05.1.4.00.00.002 |  | 1 | | | | |
| 4 | Клапан  предохранительный | 11-93.32.04.000 |  | 1 | | | | |
| 5 | Седло клапана | 11-05.1.4.01.00.000 |  | 1 | | | | |
| 6 | Кольцо | 080-085-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 2 | | | | |
| 7 | Кольцо силиконовое | SL 70 63x3,55 |  | 1 | | | | |
| 8 | Кольцо | F01 63x69(1x450) x9,5 Ecotal (разрезное 450) |  | 2 | | | | |
| 9 | Кольцо | 065-070-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | | | |
| 10 | Кольцо | 025-030-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 4 | | | 3 | |
| 11 | Кольцо | 015-019-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | | | |
| 12 | Кольцо | 050-055-30-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | | | |
| 13 | Прокладка | 11-93.32.00.020 |  | 1 | | | | |
| 14 | Кольцо | 014-018-25-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | | | |
| 15 | Кольцо | 11-93.32.06.002 |  | 2 | | | | |
| 16 | Мембрана | 11-00.1.02.09.700 |  | - | | 1 | | |
| 17 | Мембрана | 11-00.1.02.09.062 |  | 1 | | - | | |
| 18 | Кольцо | 014-017-19-2-2 | ГОСТ 18829-73 | 1 | | | | |
| 19 | Мембрана | 11-95.10.1.04.00.018 |  | 1 | | | | - |
| 20 | Мембрана | 11-05.1.1.20.00.004 |  | 1 | | | | - |
| 21 | Мембрана | 11-95.10.1.05.01.000 |  | - | | | | 1 |
| 22 | Прокладка | 11-95.10.1.04.00.012 |  | 1 | | | | - |
| 23 | Клапан | 11-95.10.1.04.01.100 |  | 1 | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |